**ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 1**

На страни 20 од 33 конкурсне документације, у поглављу **6. Разрада критеријума**, елеменат 6. Покривеност се мења и гласи:

**Пoкривeнoст (ПО) – до 30 пондера**

* **Покривеност територије сигналом ГСМ мреже (Т.ГСМ)** - до 7.5 пондера

$$Т.ГСМ=\frac{Покривеност територије сигналом ГСМ мреже}{Највећа покривеност територије сигналом ГСМ мреже}\*7,5$$

* + - **Покривеност становништва сигналом ГСМ мреже (С.ГСМ)** - до 7.5 пондера

$$С.ГСМ=\frac{Покривеност становништва сигналом ГСМ мреже}{Највећа покривеност становништва сигналом ГСМ мреже}\*7,5$$

* + - **Покривеност територије сигналом УМТС мреже (Т.УМТС)** – до 7.5 пондера

$$Т.УМТС=\frac{Покривеност територије сигналом УМТС мреже }{Највећа покривеност територије сигналом УМТС мреже }\*7,5$$

* + - **Покривеност становништва сигналом УМТС мреже (С.УМТС)**– до 7.5 пондера

$$С.УМТС=\frac{Покривеност становништва сигналом УМТС мреже }{Највећа покривеност становништва сигналом УМТС мреже }\*7,5$$

Укупан број пондера за критеријум 6. се обрачунава према формули:

**ПО = Т.ГСМ + С.ГСМ + Т.УМТС + С.УМТС**

На страни 21 од 33 конкурсне документације, у делу **6a. Табела за упис вредности елемената критеријума, тачка 6. Покривеност** се мења и гласи:

|  |  |
| --- | --- |
| 6 | **Пoкривeнoст (ПО)** |
|  | Покривеност територије сигналом ГСМ мреже (Т.ГСМ) |  |
|  | Покривеност становништва сигналом ГСМ мреже (С.ГСМ)  |  |
|  | Покривеност територије сигналом УМТС мреже (Т.УМТС)  |  |
|  | Покривеност становништва сигналом УМТС мреже (С.УМТС) |  |

**С поштовањем,**

**Комисија за јавну набавку 13-14-O**