**ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ 1**

**ПИТАЊА**

Позиције из предмера

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | Испорука и настављање проводника  PPOO-Y 1x 50 mm2 просечне дужине 1 метар (са 4 бакарне папучице на једном крају) |  |  |
|  |  |
| ком | 8 |
| 11 | Испорука и настављање проводника  PPOO-Y 1x 95 mm2  просечне дужине 1 метар (са 4 бакарне папучице на једном крају) |  |  |
|  |  |
| ком | 4 |

Питања:

1.Ако су каблови једножилни како је назначено у предмеру коко да се поставе 4 Цу папућице на једном крају?

Да ли су у питању  8 односно 4 комада од једног метра у питању где се на крајеве стави по 1 Цу папучица или су у питању четверожијни каблови датих пресека у дужини од 1м?

2.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 | Испорука и уградња термоскупљајуће спојнице сличне типу „Раyцхем“ за пресек каблова од 25-70 мм2 |  |  |
|  |  |
| ком | 2 |
| 9 | Испорука и уградња термоскупљајуће спојнице сличне типу „Raychem“ за пресек каблова од 70 - 120 мм2 |  |  |
|  |  |
| ком | 1 |

2.Сходно Вашем одговору на претходно питање потремно је одговорити да ли су кабловске спојнице за четверожилне или једножилне каблове и да ли се оне постављају у фасаду објекта на којем су РО или се постављају у земљи подно РО објекта.

С поштовањем,

**Oдговор на 1 питање:**

У питању су 8, односно 4 проводника, дужине по 1 метар одговарајућег пресека, на једном крају тих проводника поставља се једна Cu папучица.

**Oдговор на 2 питање:**

Кабловске спојнице су за четворожилне каблове и постављају се у фасаду објекта испод RO, односно KPK.

С поштовањем,

Комисија за јавну набавку 210-14-О