|  |  |
| --- | --- |
|  | КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ **KLINIČKI CENTAR VOJVODIN**E  21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова 1  telefon: +381 21/484 3 484  [www.kcv.rs](http://www.kcv.rs), e-mail: uprava@kcv.rs |

**ПИТАЊЕ:**

Поштовани

 молимо Вас да нам подговорите на следећа питања а у вези конкурсне документације ЈН 154-16-О - Набавка електроматеријала:

1. Ставка 6 – Да ли се мисли на сигналну лампицу, и који је фи саме лампице?

2. Ставка 30 – да ли је сијалица са огледалом или је у питању капсула?

3. Ставка 31 – Од колико W је сијалица, и да ли је се са огледалом или је у питању капсула?

4. Ставка 197 – Да ли је у питању једноструки или двоструки, да ли је са индикацијом или без?

5. Ставка 198 - Да ли је са индикацијом или без?

6. Ставка 206 – Рингла фи 100 не постоји, већ постоји фи 95, или фи 110. Која је од тих две потребна?

7. Ставка 211 – Молимо Вас да нам пошаљете техничке карактеристике узорка грејача који је потребно понудити.

8. Ставка 268 – Вентилатори постоје у фи 100, фи 120 и фи 150. Који је прихватљив за наручиоца?

9. Обујмица за каблове. Молимо ВАс да дефинишете потребни пресек обујмице.

10. Сијалица флуо сол може бити 100W или 160W. Која је прихватљива за наручиоца?

**ОДГОВОР:**

1. У питању је сигнална лампица, а пречник лампице је ФИ 10 мм (ставка 6).
2. У питању је сијалица са огледалом, није капсула (ставка 30).
3. У питању је сијалица са огледалом, није капсула. Ова сијалица је од 35W (ставка 31).
4. У питању је прекидач кварцне грејалице двоструки, са индикацијом (ставка 197).
5. У питању је прекидач за аспиратор, квадратни облик, са индикацијом (ставка 198).
6. У питању је рингла за шпорет Фи 110 мм (ставка 206).
7. У питању је грејач бојлера 2000W, са овалном прирубницом и заптивном

гумицом, за бојлер 50/80 литара, прохромски, ФИ 8 мм цев (ставка 211).

1. За наручиоца је прихватљив вентилатор Фи 120, 220V (ставка 268).
2. Обујмица за каблове ПВЦ низајућа ФИ 12-20 мм.
3. У питању је сијалица Флуо Сол од 160W.

С поштовањем,

Комисија за јавну набавку 154-16-О