Број: 06-19-O/3

Дана: 14.02.2019.године

**ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ 1**

**ПРЕДМЕТ:** **Захтева за додатним информацијама и појашњењима конкурсне документације бр. 06-19-O**

Након извршеног увида у пројекат предмета јавне набаке- **бр. 06-19-O -Реконструкција базена за рехабилитацију Клиничког центра Војводине-извођење неопходних грађевинских радова укључујућибазенску технику** и обиласка објекта ,молимо Вас да нам одговорите на следећа питања:

1. У обрасцу 11. Образац понуде, део предмера **A.3) ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ 3.3** у опису позиције наведено је да је обрачун по м' , а за јединицу мере наведено је м2?
2. У пројектној документацији не постоје шеме за **А.5) СТОЛАРСКИ РАДОВИ** за нову ПВЦ столарију, посебно је тешко претпоставити на основу описа како је пројектант замислио портал са термо-непрозирним стаклом дим 1460/290 цм? Четворокрилни прозор 490/140( начин отварања, који делови у фиксни који отвориви)?
3. **А.7) ОСТАЛИ РАДОВИ** која врста плафона је предвиђена с обзиром да се наводи да је декоративни – боја ,структура ? Као и за декоративну ПВЦ облогу?
4. Скидањм постојеће зидне облоге- керамичких плочица ,предвиђено позицијом А.1) Демонтажа и рушење 1.6. , обухваћена је и зидна керамика у просторији где се налази базен. На лицу места смо увидели да је преко постојеће зидне облоге од керамичких плочица постављен развод од ПВЦ водоводних цеви, предмером у делу В.1) Водовод и канализција , није предвиђена демонтажа ПВЦ водоводних цеви , само замена постојећих поцинкованих цеви ( пос В.1.1)
5. В.1) Водовод и канализција 1.2 замена канализационих цеви и сливника уколико се оштете? Каква врста сливника је претпостављена за замену? Како је предвиђена канализациона инсталација за екстензиони базен и хидромасажну каду?
6. А.1) Демонтажа и рушење 1.10. и 1.12. „Ископ земље около зидова базена у ширини 1 м и дубине 1,5м ,ради постављања инсталације за пречишћавања воде(поставављање млазница,скимера и рефлектора).У цену урачаното сечење и разбијање армирано-бетонске подне плоче,комплет са утоваром и одвозом свог насталог шута,и поновно затрпавање са земљом из ископа.“

У пројекту ,основи постојећег стања, простор од ивице базена до фасадног зида је искотиран и износи 72 цм?

1. А.1) Демонтажа и рушење и 1.12. „Ископ земље на месту израде базена за екстензију.Ископ извести за 1 м шире у односу на пројектоване димензије ради израде оплате зидова базена и ради повезивања инсталације за ..“ А екстензиони базен је са две стране уз постојеће зидове?
2. У пројекту не постоји шема постављање опреме за базен, на основу које би закључили колики је обим радова на сечењу и разбијању аб плоче пос 1.10.?
3. Такође не постоје детаљи армирања аб плоче око базена и армирања пода и зидова базена за екстензију?
4. Да ли је реална процена да се предвиђени обим радова може извести за 40 календарских дана? А да се испоштује технологија уградње материјала?

**ОДГОВОРИ:**

Наручилац ће приступити измени конкурсне документације за постављена питања бр: 1,2,3,4,5,6,7,8 и 9 а за поствљено питање бр. 10 одговор је да, да реална је процена 40 календарских дана.

С поштовањем,

Комисија за јавну набавку 06-19-О