**ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ 2**

НА ОСНОВУ **Питања по расписаној јавној набаци бр. 156-13-M**

Молимо да нам дате еквивалент,обајашњење близе о ставкама 14 и 15 који вероватно служе за ваљак за пеглање,шта је по саставу ,тежина?

Оно шта је наведено у документацији је трговачки назив једног произвођача.

            Молтон платно троваљак впл 180/3,180цм и

молтон платно двоваљак впл 180/2,180 цм

**ПОЈАШЊЕЊЕ НАРУЧИОЦА**

Fabričke mere trovaljka 180x45/3 i dvovaljka 180x48/2, debljina platna treba da omogući propusnost vazduha i da je otporno na temperaturu 240°C koje se koristie prilikom peglanja.

С поштовањем,

Комисија за јавну набаку