**ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ 1**

**ПИТАЊА**

Поштовани,

обраћамо Вам се са питањима у вези Јавне набавке радова број 195-14-О

1 - обиласком објекта установили смо да има два спрата, тако да се нешто не слаже у обележавању просторија по спратовима, претпостављам да се ставке 1 до 8 односе на приземље, 9 до28 на I спрат а 29 до 54 на II спрат

2 - хидроизолација подова претпостављамо да је од Кондора В-3 са варењем спојева и битулитом претходно мазаним

3 - ставка 37, подбијање керамик, где је предвиђено? Опет забуна око обелезавања.

4 - није предвиђено у опису да се мења развод инсталација водовода и канализације након обијања керамике, да ли остају постојеће инсталације?

5 - ако се мењају све инсталације да ли се мењају и вертикале или само развод од њих?

6 - заменом столарије није прецизирано да ли се подразумева да се постављају и нове ПВЦ даске испод прозора

7- да ли остају постојећи прозорски лимови солбанци и решетке, и шта са комарницима?

8 - поправке шпалета након монтаже нових прозора су зидарска обрада и глетовање и бојење само шпалета до руба зида у просторијама

9 - на ПВЦ столарији није прецизирано да ли су обична стакла 4+12+4 мм, или нискоемисиона и да ли се пуне аргоном или не

10- у динамици радова да ли има условљавања да се ради спрат по спрат због коришћења санитарних чворова или може да се "напада" редом по струкама све једно за другим, да не буде празних ходова по струкама

**Одговори на питања у вези јавне набавке 195-14-О**

1. Све позиције замене прозора су дефинисане по димензијама прозора, а не по спрату на којем се налазе, тако да не постоји неслагање у обележавању просторија.

2. Хидроизолација подова је могућа са наведеним материјалом уз  поштовање свих гарантних рокова за извршене радове.

3. Не постоји забуна око обележавања.

4. Замена инсталација је предвиђена у позицијама тендерске документације у којима је и децидирано наведена.

5. Мењају се само инсталације до вертикала.

6. Саставни део новог ПВЦ прозора је и ПВЦ даска испод прозора.

7. Прозорски лимови остају, постојеће решетке и комарници се скидају, а нови комарници нису предмет ове јавне набавке.

8. Да тачно. Поправке шпалетна управо подразумева наведене радове.

9. Потребно је предвидети уградњу нискоемисионог стакла пуњеног аргоном, у свему према важећој законској регулативи.

10. Динамика радова за коју питате се дефинише технолошким процесом рада, тј санитарни чворови ће се радити истовремено по вертикалама.

С поштовањем,

Комисија за јавну набаку бр. 195-14-O