**ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ 2**

**ПИТАЊА**

Poštovani,

U cilju pripreme što kvalitetnije i ekonomski povoljnije ponude molimo Vas za odgovore na sledeća pitanja:

1.       Molimo Vas za informaciju koja je procenjena vrednost javne nabavke.

2.       Strana 7 konkursne dokumentacije, stavka 1 Računar tip 1 – zahtevano je Individualno blokiranje svih USB portova preko BIOS-a, elektronski prekidač za singalizaciju otvaranja kučišta, kensington slot, boot bez misa i tastature.S’ obzirom da u kombinaciji ovog zahteva I specificiranih tehničkih karakteristika za pomenutu stavku (Računar tip 1), samo jedan proizvođač opreme (**Lenovo**) može da zadovolji pomenuti zahtev, molimo Vas da gore pomenuti specifičan zahtev uklonite iz konkursne dokumentacije kako bi omogućili jednakost svih ponuđača.U skladu sa članom 10 ZJN Naručilac je dužan da u postupku javne nabavke omogući što je moguće veću konkurenciju.Naručilac ne može da ograniči konkurenciju, a posebno ne može onemogućavati bilo kojeg ponuđača da učestvuje u postupku javne nabavke **neopravdanom upotrebom**pregovaračkog postupka, niti korišćenjem diskriminatorskih uslova,**tehničkih specifikacija**i kriterijuma.U suprotnom ovo predstavlja osnov za podnošenje zahteva za zaštitu prava ponuđača.

3.       Strana 20 konkursne dokumentacije, stavka 39 Hp ProLiant – zahtevan je procesor processor E5-1220v3. Verujemo da je došlo do nenamerne greške s obzirom da ovaj procesor nosi oznaku E3-1220v3, pa vas u skladu sa tim molimo uskladite/izmenite konkursnu dokumentaciju.

4.       Strana 22 konkursne dokumentacije, stavka 1 Blade šasija sa napajanjem – molimo Vas za informaciju kakvi I/O moduli, odnosno koji switchevi I koliko komada ide u šasiju?

5.       Strana 23 konkursne dokumentacije, stavka 2 Blade server – u tabeli zahtevana stavka je IBM Flex System FC3172 2-port 8Gb FC adapter 1kom, a niže u tekstu u detaljnoj specifikaciji minimalno 2 x 16Gb Gbps Fibre Channel portova.Molimo vas da nam kažete koja od ove dve specifikacije je validna i da u skladu sa tim uskladite/izmenite konkursnu dokumentaciju.

6.       Strana 23 konkursne dokumentacije, stavka 2 Blade server – da li se traži podrška za TPM ili iTPM?

7.       Strana 23 konkursne dokumentacije, stavka 2 Blade server –zahtevano je minimalno 128GB, PC3-14900 CL13 ECC DDR3 1866MHz LP RDIMM, 8 x 16 GB modulima.Molimo vas da potvrdite da će se ispravnom smatrati i ponuda ponuđača koji ponudi ekvivalnet u memoriji sa modulima koji nisu low power s’ obzirom da ova karakteristika nema uticaja na performanse sistema.

8.       Strana 24 konkursne dokumentacije, stavka 1 Tape loader – u detaljnoj specifikaciji je tražena konekcija putem fibre chanel adaptera ili 6Gpps SAS. U tabeli iznad u specifikaciji Tape loadera, traženo je Fibre channel drive 2 kom što znači da mora Fibre channel. Molimo vas da nam kažete koja od ove dve specifikacije je validna i da u skladu sa tim uskladite/izmenite konkursnu dokumentaciju.

 **ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА:**

Одговор 1:

Нaручилaц ниje дужaн дa oбjaви прoцeњeну врeднoст jaвнe нaбaвкe.

Одговор 2:

 Нaручилaц oстаје при иницијалном техничком захтеву који је дефинисан у складу са правилницима о безбедности података и тајностих истих, а на основу Закона о заштити права пацијаната.

Одговор 3:

 Направљена је грешка приликом сачињавања техничке документације и грешком је унет податак тј. ознака **Е5**-1220в3 уместо исправне ознаке **Е3**-1220в3, те ће Наручилац у складу са законом извршити I измену Конкурсне Документације.

Одговор 4:

 Направљена је грешка приликом сачињавања техничке документације и изостављен је тражени I/О модул, те ће Наручилац у складу са законом извршити I измену Конкурсне Документације.

Одговор 5:

 Направљена је грешка приликом сачињавања техничке документације и грешком је уписано "minimalno 2x**16**Gb Gbps Fibre Channel portova" уместо "minimalno 2x**8**Gb Gbps Fibre Channel portova", те ће Наручилац у складу са законом извршити I измену Конкурсне Документације.

Одговор 6:

 У техничкој спецификацији је дефинисано "Integrated Trusted Platform Module (TPM) 1.2 support enables advanced cryptographic functionality, such as digital signatures and remote attestation".

Ако је потенцијални понуђач на основу овога закључио да је у питању iTPM модул потребно је понудити интегрисани ТПМ модул у оквиру сервера.

Одговор 7:

 У складу са политиком заштите животне средине дефинишемо техничке захтеве тако да смањимо потребне ресурсе за коришћење дате опреме. Један од ресурса представља и електрична енергија. Сходно томе, Наручилац остаје при захтеву тј. неопходно је да се понуди "Low power memorijski modul".

Одговор 8:

 Дати су оквири за опрему која се тражи. Дефинисано је да кућиште за складиштење LTO урећај може да користи sas или Fc конекцију али да LTO урећаји морају да буду Fibre channel типа, те ће Наручилац у складу са законом извршити I измену Конкурсне Документације.

С поштовањем,

Комисија за јавну набавку