**ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ 2**

**ПИТАЊА**

PREDMET: OBJAŠNJENJA – JAVNA NABAVKA br. 54-14-О

Poštovani,

Molimo razjašnjenje sledećih pozicija iz Konkursne dokumentacije za javnu nabavku dobara –

Nabavka elektromaterijala, JN br. 54-14-O:

1. Pozicije 246 i 247 – Kišobran tipla sa vijkom za dupli/jednostruki gipsani zid Wurth ili

odgovarajuće – molimo da definišete debljinu gipsanog zida

2. Pozicija 275 - Instalaciona monofazna utičnica 230 V, 16 A za parpetni kanal – molimo da

definišete ko je proizvođač parapetnog kanala u koji se ugrađuju tražene utičnice, da li se radi samo

o modulima 45x45 ili se eventualno nude i montažni ramovi i maske za njih.

**ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА:**

Дебљина гипсаног зида је 14мм а дуплог 2x14мм

Постојећи модули у парапетним каналима су произвођача Aling или „одговарајуће“ .

С поштовањем,

Комисија за јавну набавку