|  |  |
| --- | --- |
|  | **КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ****KLINIČKI CENTAR VOJVODIN**E21000 Novi Sad, Hajduk Veljkova 1telefon: +381 21/484 3 484[www.kcv.rs](http://www.kcv.rs), e-mail: uprava@kcv.rs |

**ИЗМЕНА I**

**КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА**

**Набавка електроматеријала,**

 **за потребе Клиничког центра Војводине**

**Отворени поступак**

**БРОЈ 54-14-О**

**Измена је обележена црвеном бојом и то само у делу 12. обрасца понуде**

**Нови Сад, 2015. година**

**ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ**

|  |  |
| --- | --- |
| Предмет јавне набавке | **Набавка електроматеријала,** **за потребе Клиничког центра Војводине,****бр. 54-15-О** |
| Број понуде |  | Датум понуде |  |
| **Општи подаци о понуђачу** |
| Пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра |  |
| Адреса седишта |  |
| Име особе за контакт |  | Матични број  |  |
| Телефон/факс |  | Порески идентификациони број |  |
| Е-маил |  | Регистарски број |  |
| Овлашћено лице, које ће потписати Уговор |  | Шифра делатности |  |
| Рок важења понуде изражен у броју дана од дана отварања понуда, који не може бити краћи од 60 дана |  | Жиро рачун и назив банке |  |
| **Остали подаци које наручилац сматра релевантним за закључење уговора** |
| Начин подношења понуде (заокружити) | а | Самостална понуда |
| б | Заједничка понуда |
| в | Понуда са подизвођачем |
| Податке о проценту укупне вредности набавке који ће поверити **подизвођачу** |   |
| Део предмета набавке који ће извршити преко **подизвођача** |  |
| Начин и услови плаћања |  |
| Рок испоруке  |  |
| Гарантни рок на испоручена добра |  |
| Друго  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.БР | Назив | Јединица мере | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | СтопаПДВ-а | Укупна цена без ПДВ-а | Произвођач(за ставке за које је то могуће попунити) | Напомена(уколико их понуђач има за одређене ставке) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Sijalica E-27 60W, 230V Philips ili odgovarajuće | kom | 1500 |  |  |  |  |  |
| 2 | Sijalica e 27 100w 230v Philips ili odgovarajuće | kom | 120 |  |  |  |  |  |
| 3 | Sijalica e-14 25w, 230v te45 Philips ili odgovarajuće | kom | 100 |  |  |  |  |  |
| 4 | Sijalica 40w,230v e14 bela t45 Philips ili odgovarajuće | kom | 100 |  |  |  |  |  |
| 5 | Sijalica 60w 24v e27 Philps ili odgovarajuće | kom | 30 |  |  |  |  |  |
| 6 | Signalna sijalica 2w 230v crvena sa kontra maticom | kom | 25 |  |  |  |  |  |
| 7 | Cev fluo 58w t8 lumilux l58w/860 plus eco g13 Osram ili odgovarajuće | kom | 1000 |  |  |  |  |  |
| 8 | Cev fluo 18w t8 lumilux l18w/860 plus eco g13 Osram ili odgovarajuće | kom | 1800 |  |  |  |  |  |
| 9 | Cev fluo 36w t8 lumilux l36w/860 plus eco g13 Osram ili odgovarajuće | kom | 1400 |  |  |  |  |  |
| 10 | Fluo komplet cevi 28w 2d/835 sa 4 kontakta | kom | 100 |  |  |  |  |  |
| 11 | Starter 4-22w | kom | 1500 |  |  |  |  |  |
| 12 | Starter 65w (36-65w) | kom | 2000 |  |  |  |  |  |
| 13 | Prigušnica 20w eei=b2 Osram ili odgovarajuće | kom | 10 |  |  |  |  |  |
| 14 | Prigušnica 40w eei=b2 Osram ili odgovarajuće | kom | 40 |  |  |  |  |  |
| 15 | Prigušnica 65w eei=b2 Osram ili odgovarajuće | kom | 30 |  |  |  |  |  |
| 16 | Prigušnica za živinu sijalicu 125w eei=b2 Osram ili odgovarajuće | kom | 25 |  |  |  |  |  |
| 17 | Elektronska prigušnica eei=a2 20w Osram ili odgovarajuće | kom | 2 |  |  |  |  |  |
| 18 | Elektronska prigušnica eei=a2 2x20w Osram iliodgovarajuće | kom | 2 |  |  |  |  |  |
| 19 | Elektronska prigušnica eei=a2 40w Osram ili odgovarajuće | kom | 2 |  |  |  |  |  |
| 20 | Elektronska prigušnica eei=a2 2x40w Osram iliodgovarajuće | kom | 2 |  |  |  |  |  |
| 21 | Elektronska prigušnica eei=a2 58w Osram ili odgovarajuće | kom | 2 |  |  |  |  |  |
| 22 | Elektronska prigušnica eei=a2 2x58w Osram iliodgovarajuće | kom | 10 |  |  |  |  |  |
| 23 | Elektronska prigušnica eei=a2 4x20w Osram iliodgovarajuće | kom | 1 |  |  |  |  |  |
| 24 | Sijalica živina 125w e-27 | kom | 50 |  |  |  |  |  |
| 25 | Halogena sijalica 150w 78mm | kom | 2 |  |  |  |  |  |
| 26 | Grlo za fluo cevi, razna po uzorku,Schwabe ili odgovarajuće | par | 30 |  |  |  |  |  |
| 27 | Grlo za fluo cevi sa startgerom po uzorku, Schwabe ili odgovarajuće | par | 10 |  |  |  |  |  |
| 28 | Prigušnica vse 15/23 -c2-a1 | kom | 5 |  |  |  |  |  |
| 29 | Štedljiva fluo sijalica 26w g24g-3 sa 4 pina | kom | 10 |  |  |  |  |  |
| 30 | Štedljiva sijalica sa grlom e27 mini twist 18w | kom | 10 |  |  |  |  |  |
| 31 | Štedljiva sijalica tip f18 tbx/827/a/2p sa 2 pina | kom | 5 |  |  |  |  |  |
| 32 | Halogena sijalica sa 2 pina 12v, 50w | kom | 60 |  |  |  |  |  |
| 33 | Halogena sijalica sa 2 pina 12v w | kom | 5 |  |  |  |  |  |
| 34 | Štedljiva sijalica kompakt fluo 9w (11w) sa 4 pina | kom | 10 |  |  |  |  |  |
| 35 | Prigušnica za svetiljke 418 tip btlt 414/b (back) | kom | 5 |  |  |  |  |  |
| 36 | Metal halogena sijalica 150w 3000\*k sa keramičkim postoljem i grlom g12 | kom | 50 |  |  |  |  |  |
| 37 | Metal halogena refelektorska sijalica 70w sa grlom rx7s | kom | 2 |  |  |  |  |  |
| 38 | Upaljač za metal halogenu sijalicu od 150w | kom | 3 |  |  |  |  |  |
| 39 | PANIK SVETILJKA 230V, 2x8w/T5, fluo cev 50-60Hz, hermetički zatvorena, punjiva baterija  16-20h, materijal ABS, sa zaštitom od preteranog punjenja i pražnjenja, IP20, autonomija rada min 2h | ком  | 50 |  |  |  |  |  |
| 40 | Fluo nadgradna dihtovana armatura od polikarbonata sa priz. difuz. sa el. prig. Tip fsn 9804 236eei= | kom | 30 |  |  |  |  |  |
| 41 | Fluo nadgradna dihtovana armatura od polikarbonata sa prizm. difuzorom sa feromag. prig. Fsn 9804 218 eei=a2, | kom | 15 |  |  |  |  |  |
| 42 | Fluo nadgradna dihtovana armatura od polikarbonata sa priz. difuz. el prig. fsn 9804 118 eei=a2, ip65 ili odgovarajuće | kom | 20 |  |  |  |  |  |
| 43 | Fluo nadgradna dihtovana armatura od polikarbonata sa prizma. dif. sa el. priguš. Fsn 9804 136=a2, ip65 ili odgovarajuće  | kom | 10 |  |  |  |  |  |
| 44 | Fluo armatura za na zid sa usmerenim svetlom na dole, sa prekidačem 1x18w eei=a2 | kom | 5 |  |  |  |  |  |
| 45 | Fluo nadgradna dihtovana armature od polikarbonata sa prizmat. difuzor. sa elek. prig. Fsn 9804 258 eei=a2, ip65 | kom | 15 |  |  |  |  |  |
| 46 | Fluo nadgradna armatura sa sjajnim aluminijumskim rasterom 4x18w sa elek. Prigušn. Eei=a2 2165-4a ili odgovarajuće | kom | 10 |  |  |  |  |  |
| 47 | Kompletna živina armat. Ravna sa staklenim balonom i sijalicom 125w eei=b2 | kom | 5 |  |  |  |  |  |
| 48 | Fluo ugradna armatura, zaptivna sa sjajnim aluminijumskim rasterom i sa zašt. difuzor. sa elek. priguš. 4x18w, eei= | kom | 20 |  |  |  |  |  |
| 49 | Žica silikon 1.5 do 300c | met | 100 |  |  |  |  |  |
| 50 | Žica silikonska si/f 2.5 | m | 100 |  |  |  |  |  |
| 51 | Kabel pp-y 3x1.5 50fo145 | met | 400 |  |  |  |  |  |
| 52 | Kabel pp-y 3x2.5 50fo134 | met | 300 |  |  |  |  |  |
| 53 | Kabel pp-y 5x2.5 50fo142 | met | 50 |  |  |  |  |  |
| 54 | Gumeni kabel 3x2.5mm2 | met | 100 |  |  |  |  |  |
| 55 | Gumeni kabel 5x2.5 mm2 | met | 100 |  |  |  |  |  |
| 56 | Provodnik pp/l 3x1.5 mm2 | met | 100 |  |  |  |  |  |
| 57 | Provodnik pp/l 3x2.5 mm2 | met | 100 |  |  |  |  |  |
| 58 | Provodnik pp/l 5x2.5 mm2 | met | 50 |  |  |  |  |  |
| 59 | Provodnik pp/l 3x0.75mm3 | met | 10 |  |  |  |  |  |
| 60 | Gajtan 4g/3m pre nap. zaštita | kom | 20 |  |  |  |  |  |
| 61 | Gajtan 4g/5m pre nap zaštita | kom | 20 |  |  |  |  |  |
| 62 | Gajtan 6g/3m sa prenaponskom zaštitom | kom | 50 |  |  |  |  |  |
| 63 | Izolir traka 20m | kom | 100 |  |  |  |  |  |
| 64 | Luster klemna 1.5mm2 xii | kom | 10 |  |  |  |  |  |
| 65 | Klemna luster 2.5mm2 xii | kom | 40 |  |  |  |  |  |
| 66 | Klemna luster 4mm2 | kom | 30 |  |  |  |  |  |
| 67 | Luster klemna 6mm2, xiip | kom | 40 |  |  |  |  |  |
| 68 | Luster klemna 10mm2, xiip | kom | 10 |  |  |  |  |  |
| 69 | Faston papučica preseka 2,5 mm 2 -250 (ženska) | kom | 500 |  |  |  |  |  |
| 70 | Klizna faston papučica preseka 1.5mm 2-250(ženska) | kom | 10 |  |  |  |  |  |
| 71 | Ubodna papučica preseka 2.5mm2-250(muška) | kom | 10 |  |  |  |  |  |
| 72 | Mrežni kabel za kompjuter 3met.230v | kom | 2 |  |  |  |  |  |
| 73 | Provodnik nh xhx-j 3x1.5 mm2 | met | 50 |  |  |  |  |  |
| 74 | Provodnik nh xhx-j 3x2.5 mm2 | met | 50 |  |  |  |  |  |
| 75 | Provodnik nh xhx-j 5x2.5 mm2 | met | 150 |  |  |  |  |  |
| 76 | Provodni kabel n2 xh-j 4x150 mm2 | met | 30 |  |  |  |  |  |
| 77 | Provodnik n2 xh-j 3x1,5 mm2 | met | 50 |  |  |  |  |  |
| 78 | Provodnik n2 xh-j 3x2,5 mm2 | met | 50 |  |  |  |  |  |
| 79 | Provodnik n2 xh-j 5x2.5 mm2 | met | 200 |  |  |  |  |  |
| 80 | Provodnik n2 xh-j 5x6 mm2 | met | 200 |  |  |  |  |  |
| 81 | Provodnik n2 xh-j 5x10 mm2 | met | 150 |  |  |  |  |  |
| 82 | Kabel lihch 4x2x0.75mm2 | met | 50 |  |  |  |  |  |
| 83 | J-h(st)h 3x2x0.8mm2 | met | 10 |  |  |  |  |  |
| 84 | Žica p- 1.5mm2 | met | 300 |  |  |  |  |  |
| 85 | Tipla fi 8 mm sa vijkom 4x50 mm | kom | 600 |  |  |  |  |  |
| 86 | Plastični “padobran” tipl fi 10 mm, za podloge sa šupljinama, sa vijkom 5x60 mm Wurth ili odgovarajuće | kom | 50 |  |  |  |  |  |
| 87 | Gips tipla sa vijkom Wurth ili odgovarajuće | kom | 1300 |  |  |  |  |  |
| 88 | Čelični vijak za gipsane ploče 40x3mm | kom | 10 |  |  |  |  |  |
| 89 | Vezice plastične, za zatezivanje 4mm 30cm | kom | 300 |  |  |  |  |  |
| 90 | Pok kanal 30x20 x2000 mm | met | 136 |  |  |  |  |  |
| 91 | Pok kanal20x20x2000 mm | met | 100 |  |  |  |  |  |
| 92 | Pok kanal 50x40x2000 mm | met | 100 |  |  |  |  |  |
| 93 | Pok kanal 30 x30 x2000 mm | kom | 10 |  |  |  |  |  |
| 94 | Utikač šuko gumeni ii 230V | kom | 70 |  |  |  |  |  |
| 95 | Utikač šuko monofazni 230V | kom | 43 |  |  |  |  |  |
| 96 | Utikač trofazni-prav | kom | 15 |  |  |  |  |  |
| 97 | Prekidač jednopolni za u zid | kom | 73 |  |  |  |  |  |
| 98 | Prekidač serijski za u zid | kom | 50 |  |  |  |  |  |
| 99 | Prekidač naizmenični za u zid | kom | 42 |  |  |  |  |  |
| 100 | Razvodna kutija fi 78mm u malter sa poklopcem | kom | 10 |  |  |  |  |  |
| 101 | Razvodna kutija fi 60mm u malter | kom | 60 |  |  |  |  |  |
| 102 | Konektor šuko monofazni (585) 16A, 230 V | kom | 100 |  |  |  |  |  |
| 103 | Utičnica šuko dupla16A, 230 V | kom | 50 |  |  |  |  |  |
| 104 | Utičnica šuko trofazna 16A, 380 V | kom | 20 |  |  |  |  |  |
| 105 | Prekidač za bojler 16a sa ker. jezgrom sa tinjalicom | kom | 20 |  |  |  |  |  |
| 106 | Taster za zvono za u zid | kom | 3 |  |  |  |  |  |
| 107 | Konektor pvc og monofazni 16A, 230 V | kom | 44 |  |  |  |  |  |
| 108 | Konektor šuko OG dupli plastični sa poklopcem 16A, 230 V | kom | 15 |  |  |  |  |  |
| 109 | Priključnica trofazna og, 16 A 380 V | kom | 16 |  |  |  |  |  |
| 110 | Prekidač og obični plastični Aling ili odgovarajuće10A, 230 V | kom | 10 |  |  |  |  |  |
| 111 | Prekidač og serijski plastični Aling ili odgovarajuće10A, 230 V | kom | 10 |  |  |  |  |  |
| 112 | OG plastični taster Aling ili odgovarajuće10A, 230 V | kom | 1 |  |  |  |  |  |
| 113 | Kutija razvodna og plastična 4 uvoda, Aling ili odgovarajuće | kom | 50 |  |  |  |  |  |
| 114 | Šuko monof. gum. Kuplung | kom | 20 |  |  |  |  |  |
| 115 | Taster međugajtanski 10A, 230 V | kom | 10 |  |  |  |  |  |
| 116 | Prekidač međugajtanski 10A, 230 V | kom | 10 |  |  |  |  |  |
| 117 | Zvono el. 220v | kom | 4 |  |  |  |  |  |
| 118 | Patron za osigurač 10 a | kom | 100 |  |  |  |  |  |
| 119 | Patron za osigurač 16 a | kom | 100 |  |  |  |  |  |
| 120 | Patron za osigurač 20 a | kom | 50 |  |  |  |  |  |
| 121 | Patron za osigurač 25a | kom | 50 |  |  |  |  |  |
| 122 | Patron za osigurač 35a | kom | 20 |  |  |  |  |  |
| 123 | Patron za osigurač 50a | kom | 10 |  |  |  |  |  |
| 124 | Patron za osigurač 63a | kom | 5 |  |  |  |  |  |
| 125 | Ulošci osigurača nvo 0016A, tromi El-co ili odgovarajuće | kom | 1 |  |  |  |  |  |
| 126 | Uložak osigurača nvo 00 25a | kom | 1 |  |  |  |  |  |
| 127 | Ulošci osigurača nvo 0036a  | kom | 1 |  |  |  |  |  |
| 128 | Uložak osigurača nvo 00 50a | kom | 3 |  |  |  |  |  |
| 129 | Uložak osigurača nvo 00 63a | kom | 3 |  |  |  |  |  |
| 130 | Osigurač nožasti nvt 00 80 a (4432) | kom | 3 |  |  |  |  |  |
| 131 | Uložak osigurača nvo 00 100a | kom | 4 |  |  |  |  |  |
| 132 | Uložak osigurača nvo 00 125a | kom | 2 |  |  |  |  |  |
| 133 | Osigurač nožasti NVO OO 160A, 500V/120 kA gG Končar ili ekvivalent | KOM | 6 |  |  |  |  |  |
| 134 | Uložak osigurača nvo 2 200a | kom | 5 |  |  |  |  |  |
| 135 | Uložak osigurača nvo 2 250a | kom | 5 |  |  |  |  |  |
| 136 | Uložak osigurača nvo 2 315a | kom | 5 |  |  |  |  |  |
| 137 | Uložak osigurača nvo 2 400a | kom | 3 |  |  |  |  |  |
| 138 | Kalibracioni prsten 10a; 16a; 20a; 25a | kom | 10 |  |  |  |  |  |
| 139 | Prsten kalibracioni 35a; 63a | kom | 1 |  |  |  |  |  |
| 140 | Kapa k2 | kom | 10 |  |  |  |  |  |
| 141 | Kapa za k3 | kom | 1 |  |  |  |  |  |
| 142 | Kapa za do 10,16,20,25a eti ili odgovarajuće | kom | 5 |  |  |  |  |  |
| 143 | Kapa za do 35 i 63a etiili odgovarajuće | kom | 5 |  |  |  |  |  |
| 144 | Podnožje osigurača nvo 00/1pol | kom | 2 |  |  |  |  |  |
| 145 | Podnožje osigurača 1/1pol | kom | 2 |  |  |  |  |  |
| 146 | Ulozak osigurača 10a; do tromi | kom | 45 |  |  |  |  |  |
| 147 | Ulošci osigurača 16a do tromi | kom | 25 |  |  |  |  |  |
| 148 | Ulošci osigurača 20a do tromi | kom | 25 |  |  |  |  |  |
| 149 | Ulošci osigurača 25a do tromi | kom | 25 |  |  |  |  |  |
| 150 | Uložak osigurača 35a do tromi | kom | 1 |  |  |  |  |  |
| 151 | Autom.osigurači po tipu odobrenom od ev 2a tip c Iton ili odgovarajuće, 10kA | kom | 4 |  |  |  |  |  |
| 152 | Automatski osigurači po tipu odobrenom od ev 6a tip c Iton ili odgovarajuće, 10kA | kom | 1 |  |  |  |  |  |
| 153 | Automatski osigurači po tipu odobrenom od ev 10.16.20.25a tipa c Iton ili odgovarajuće, 10kA | kom | 10 |  |  |  |  |  |
| 154 | Automatski osigurač po tipu odobrenom od ev 16a tipa d, 10kA | kom | 12 |  |  |  |  |  |
| 155 | Fid sklopka 16/0.03A monofazna, Iton ili odgovarajuće | kom | 1 |  |  |  |  |  |
| 156 | Izvor dc napajanja 24v,30w | kom | 1 |  |  |  |  |  |
| 157 | Impulsni rele jednopolni 250vac, 10a | kom | 1 |  |  |  |  |  |
| 158 | Podnožje za rele rxze2s114m 10a 250v | kom | 1 |  |  |  |  |  |
| 159 | Rele 24vac rxm4ab1b7 | kom | 1 |  |  |  |  |  |
| 160 | Rele 230vac rxm4ab1p7 | kom | 1 |  |  |  |  |  |
| 161 | Pomoćni rele ladn22 | kom | 1 |  |  |  |  |  |
| 162 | Pomoćni rele ca2kn22p7 | kom | 1 |  |  |  |  |  |
| 163 | Rele asimetrije faza rm4ta | kom | 1 |  |  |  |  |  |
| 164 | Tajmer re7tl | kom | 1 |  |  |  |  |  |
| 165 | Kontaktor lc1d09, 230V/50Hz | kom | 1 |  |  |  |  |  |
| 166 | Kontaktor lc1d12, 230V/50Hz | kom | 1 |  |  |  |  |  |
| 167 | Kontaktor lc1d18, 230V/50Hz | kom | 1 |  |  |  |  |  |
| 168 | Bimetal lrd3(LRD03,0,25-0,4A | kom | 1 |  |  |  |  |  |
| 169 | Bimetal lrd4 | kom | 1 |  |  |  |  |  |
| 170 | Bimetal lrd5 | kom | 1 |  |  |  |  |  |
| 171 | Bimetl lrd6 | kom | 1 |  |  |  |  |  |
| 172 | Bimetal lrd7 | kom | 1 |  |  |  |  |  |
| 173 | Bimetal lrd8 | kom | 1 |  |  |  |  |  |
| 174 | Bimetal lrd16 | kom | 1 |  |  |  |  |  |
| 175 | Bimetal lrd22 | kom | 1 |  |  |  |  |  |
| 176 | Redne stezaljke 2.5mm2 za montažu na šinu | kom | 1 |  |  |  |  |  |
| 177 | Redne stezaljke 4mm2 za montažu na šinu | kom | 1 |  |  |  |  |  |
| 178 | Šina za nošenje rednih stezaljki | met | 1 |  |  |  |  |  |
| 179 | Šina za nošenje a/t osigurača | met | 1 |  |  |  |  |  |
| 180 | Bakarni češalj rst za automatske osigurače Iton ili odgovarajuće | met | 1 |  |  |  |  |  |
| 181 | Bakarni češalj monofazni za automatske osigurače Iton ili odgovarajuće | met | 1 |  |  |  |  |  |
| 182 | Kontaktor cn 16/220v | kom | 2 |  |  |  |  |  |
| 183 | Kontaktor cn 25/220v | kom | 2 |  |  |  |  |  |
| 184 | Kontaktor k-100 Iskra ili odgovarajuće, 230V | kom | 10 |  |  |  |  |  |
| 185 | Kontaktor k-160 Iskra ili odgovarajuće, 230 V | kom | 10 |  |  |  |  |  |
| 186 | Bimetal 6-10a, montaža je na šinu. | kom | 1 |  |  |  |  |  |
| 187 | Bimetal 10a-16a | kom | 1 |  |  |  |  |  |
| 188 | Bimetal 2a-4a | kom | 1 |  |  |  |  |  |
| 189 | Bimetal 4-8a | kom | 1 |  |  |  |  |  |
| 190 | Bimetal 05a-1a | kom | 1 |  |  |  |  |  |
| 191 | Bimetal 1a-2a | kom | 1 |  |  |  |  |  |
| 192 | Relej pomoćni pr 59c/220v sa post. | kom | 1 |  |  |  |  |  |
| 193 | Grlo porcelansko e-27 | kom | 1 |  |  |  |  |  |
| 194 | Porcelansko sijalično grlo e-40 | KOM | 1 |  |  |  |  |  |
| 195 | Porcelansko sijalično grlo e-27 sa limom za plafonjere Nopal ili odgovarajuće | kom | 1 |  |  |  |  |  |
| 196 | Sijalično bakelitno grlo e-27 Nopal ili odgovarajuće | kom | 1 |  |  |  |  |  |
| 197 | Lepilo moment expres fix kvalitet Henkel ili odgovarajuće  | kom | 1 |  |  |  |  |  |
| 198 | Silikonski lepak proziran Henkel ili odgovarajuće | kom | 40 |  |  |  |  |  |
| 199 | Prekidač za kvarcnu grejalicu | kom | 1 |  |  |  |  |  |
| 200 | Prekidač za aspirator, kvadratni oblik | kom | 1 |  |  |  |  |  |
| 201 | Prekidač za šporet 0+6 položaja sa ručicom | kom | 5 |  |  |  |  |  |
| 202 | Prekidač za rernu sa ubadanjem za termostat | kom | 5 |  |  |  |  |  |
| 203 | Ringla za šporet fi 145 | kom | 5 |  |  |  |  |  |
| 204 | Termostat za rernu 300 c | kom | 5 |  |  |  |  |  |
| 205 | Termostat za rernu 150 c | kom | 5 |  |  |  |  |  |
| 206 | Ringla za šporet fi 180 | kom | 5 |  |  |  |  |  |
| 207 | Ringla za šporet fi 220 | kom | 25 |  |  |  |  |  |
| 208 | Ringla za šporet fi 100 | kom | 25 |  |  |  |  |  |
| 209 | Grejač za kvarcnu grejalicu 800w 58cm | kom | 1 |  |  |  |  |  |
| 210 | Kapilarni termostat za bojler | kom | 10 |  |  |  |  |  |
| 211 |  Zaštitni termostat za bojler | kom | 10 |  |  |  |  |  |
| 212 | Bizon lepak 0,75 ili odgovarajuće | tub | 1 |  |  |  |  |  |
| 213 | Grejač za bojler po uzorku 2000w | kom | 5 |  |  |  |  |  |
| 214 | Grejač cevni "u" 600w | kom | 1 |  |  |  |  |  |
| 215 | Baterija alkalna 9v Duracell ili odgovarajuće | kom | 10 |  |  |  |  |  |
| 216 | Baterija alkalna 1.5v r03 Duracell ili odgovarajuće | kom | 1000 |  |  |  |  |  |
| 217 | Baterija alkalna 1.5v r06 Duracell ili odgovarajuće | kom | 2000 |  |  |  |  |  |
| 218 | Baterija alkalna 1.5v r14 Duracell ili odgovarajuće | kom | 20 |  |  |  |  |  |
| 219 | Baterija za Panasonik bežični kx-a36, 3.6v 600mah | kom | 2 |  |  |  |  |  |
| 220 | Baterija za Panasonic bežični kx-a63a, 3.6v 300mah | kom | 10 |  |  |  |  |  |
| 221 | Baterija lr 44 Sanyo ili odgovarajuće | kom | 10 |  |  |  |  |  |
| 222 | Aku baterija ni mh 1.2v 4ah r20 Duracell ili odgovarajuće | kom | 60 |  |  |  |  |  |
| 223 | Aku baterija ni mh 1.2v 1.8ah r14 Duracell ili odgovarajuće | kom | 60 |  |  |  |  |  |
| 224 | Ak. Baterija ni mh 1.2v 1.8ah r6 Duracell illi odgovarajuće | kom | 5 |  |  |  |  |  |
| 225 | Sijalica HTI 250W/32C | kom | 7 |  |  |  |  |  |
| 226 | Sijalica - GENERAL ELECTRIC ARC 70/UVC/TD/742/RX7S ili odgovarajuće | kom | 5 |  |  |  |  |  |
| 227 | Sijalica - GENERAL ELECTRIC CMH150/t/UVC/UVC/U/830/G12 ili odgovarajuće | kom | 15 |  |  |  |  |  |
| 228 | Sijalica - Radium HRI 150W NDLNeutral white, 2 pina, 3000K ili odgovarajuće | kom | 15 |  |  |  |  |  |
| 229 | Sijalica - GENERAL ELECTRIC FLE 20 TBX/T3/827/E27 6Y ili odgovarajuće | kom | 10 |  |  |  |  |  |
| 230 | Sijalica - TUNGSRAM MR 16 HALOGEN 12V/50W GU 5.3 ili odgovarajuće | kom | 30 |  |  |  |  |  |
| 231 | Sijalica - PHILIPS MASTER PL-C 26W/840/4P(G24q-3 4pin 26W boja 840) ili odgovarajuće | kom | 80 |  |  |  |  |  |
| 232 | Sijalica - GX24d-2 2pin PL-T 18W boja 827 kratka sa 3 U cevi ili odgovarajuće | kom | 20 |  |  |  |  |  |
| 233 | Sijalica - 11W/840, 4 pina, PL-S 4P | kom | 100 |  |  |  |  |  |
| 234 | Sijalica XBO R 300W/60 C OFR | kom | 5 |  |  |  |  |  |
| 235 | Sijalica - za OP lampe 22.8V 40W(50W) G6.35 | kom | 20 |  |  |  |  |  |
| 236 | Sijalica - za OP lampe 24 V 100W G6.35 | kom | 20 |  |  |  |  |  |
| 237 | Sijalica - OSRAM DULUXSTAR Mini Twist 23W/825 220V 50Hz ili Odgovarajuće | kom | 15 |  |  |  |  |  |
| 238 | Sijalica - za orjentaciono svetlo u OP salama (jedna U cev) CF-S 7W/840 | kom | 20 |  |  |  |  |  |
| 239 | Halogena sijalica 48870 WFL, 12V, 50W, 36° | kom | 5 |  |  |  |  |  |
| 240 | Cev fluo 14w t8 lumilux l14w/865 plus eco g13Osram ili odgovarajuće | kom | 50 |  |  |  |  |  |
| 241 | Elektromagnetni predspojni uređaj za MHI sijalice (prigušnica za bandere) | kom | 5 |  |  |  |  |  |
| 242 | Štedljiva fluo sijalica 9w e14 865  | kom | 70 |  |  |  |  |  |
| 243 | ŠTEDLJIVA FLUO SIJALICA g24d-3 2pin 26W boja 840 sa 2 U cevi | kom | 10 |  |  |  |  |  |
| 244 | SIJALICA JM-T 250W E40 20500lm 4500K Ra 2b | kom | 3 |  |  |  |  |  |
| 245 | Sijalica HTI 180W/32C | kom | 7 |  |  |  |  |  |
| 246 | Kišobran tipla sa vijkom za dupli gipsani zid Wurth ili odgovarajuće | kom | 50 |  |  |  |  |  |
| 247 | Kišobran tipla sa vijkom za jednostruki gipsani zidWurth ili odgovarajuće | kom | 50 |  |  |  |  |  |
| 248 | Razvodna kutija fi 78mm za gipsani zid sa poklopcem | kom | 5 |  |  |  |  |  |
| 249 | Razvodna kutija fi 60mm za gipsani zid | kom | 5 |  |  |  |  |  |
| 250 | Prekidač za šporet o+6 položaja | kom | 5 |  |  |  |  |  |
| 251 | Prekidač sa termostatom za šporet | kom | 3 |  |  |  |  |  |
| 252 | Pomoćni kontakt za automatski osigurač | kom | 20 |  |  |  |  |  |
| 253 | Fid sklopka 25a,0,03a monofazna Iton ili odgovarajuće | kom | 5 |  |  |  |  |  |
| 254 | Fid sklopka 25a,0,5a monofazna Iton ili odgovarajuće | kom | 5 |  |  |  |  |  |
| 255 | Podnožje za rele rxz e2m114m | kom | 5 |  |  |  |  |  |
| 256 | Rele 24vac rxm4ab1b7 | kom | 5 |  |  |  |  |  |
| 257 | Forel 6a | kom | 2 |  |  |  |  |  |
| 258 | Kontaktor cn 40/220v | kom | 3 |  |  |  |  |  |
| 259 | Kontaktor cn 63/220v | kom | 3 |  |  |  |  |  |
| 260 | Bimetal 12-24a | kom | 1 |  |  |  |  |  |
| 261 | Bimetal 16-32a | kom | 1 |  |  |  |  |  |
| 262 | Baterija FIAMM FG10121 6V 1.2Ah | kom | 2 |  |  |  |  |  |
| 263 | Baterija - Beghelli 7,2V 2,2Ah NiCd ili odgovarajuće | kom | 30 |  |  |  |  |  |
| 264 | Baterija - Beghelli 6V, 4Ah ili odgovarajuće | kom | 30 |  |  |  |  |  |
| 265 | Baterija - AG-27A 12V | kom | 80 |  |  |  |  |  |
| 266 | Baterija - 23AE 12V | kom | 80 |  |  |  |  |  |
| 267 | Baterija - CR2016 3V | kom | 10 |  |  |  |  |  |
| 268 | Baterija - 6V 232Ah US 2200XC | kom | 10 |  |  |  |  |  |
| 269 | V-metar TIP 3F/AC/PANEL digitalni za montažu na vratima | kom | 1 |  |  |  |  |  |
| 270 | Ventilator 220V Fi 110 | kom | 1 |  |  |  |  |  |
| 271 | Obujmica za kablove  | kom | 1000 |  |  |  |  |  |
| 272 | Razvodna kutija 100x100 mm | kom | 5 |  |  |  |  |  |
| 273 | Rebrasta plastificirana "SAPA" cev Fi 16 mm | met | 10 |  |  |  |  |  |
| 274 | Rebrasta plastificirana "SAPA" cev Fi 23 mm | met | 10 |  |  |  |  |  |
| 275 | Instalaciona monofazna utičnica 230 V, 16 A za parpetni kanal | kom | 10 |  |  |  |  |  |
| 276 | Metal halogena sijalica 250 W, sa sijaličnim grlom E-40 tip HPI-T Philips ili odgovarajuće | kom | 5 |  |  |  |  |  |
| 277 | Obujmica za kablove sa ekserom | kom | 50 |  |  |  |  |  |
| 278 | Pocinkovana traka FeZn 20x3 mm | met | 50 |  |  |  |  |  |
| 279 | Pocinkovna hvataljka za oluk | kom | 10 |  |  |  |  |  |
| 280 | Cevna obujmica za oluk Fi 110 | kom | 10 |  |  |  |  |  |
| 281 | Ukrsni komad 60x60 mm za pocinkovanu traku | kom | 10 |  |  |  |  |  |
| 282 | Živina sijalica bez prigušnice 125 W -FLUO SOL | kom | 10 |  |  |  |  |  |
| **I** | **УКУПНА ЦЕНА ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ-а:** |  |
| **II** | **ИЗНОС ПДВ-а:** |  |
| **III** | **УКУПНА ЦЕНА ПОНУДЕ СА ПДВ-ом:** |  |

М.П.

 Потпис:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_